|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | |
| Pos. | | Menge | Einh. | | Benennung | | | | | Sachnummer/Norm - Kurzbezeichnung | | | | Bemerkung | | |
| 1 | | 1 | Stck | | Rillenkugellager | | | | | DIN 625 – 6006 | | | | Welle V | | |
| 2 | | 1 | Stck | | Lagerdeckel | | | | | - | | | | Welle V, oben | | |
| 3 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 55,6 x 3,55 | | | | V, oben, Lagerdeckel | | |
| 4 | | 24 | Stck | | Sechskantschraube | | | | | DIN EN ISO 4017 - M4 x 10 | | | | Welle I, III, V und VI | | |
| 5 | | 2 | Stck | | Filzring | | | | | DIN 5419 – 25 – M5 | | | | Welle V und I | | |
| 6 | | 1 | Stck | | Welle V | | | | | - | | | | - | | |
| 7 | | 1 | Stck | | Sicherungsring | | | | | DIN 471 – 30 x 1,5 | | | | Welle V | | |
| 8 | | 16 | Stck | | Sechskantschraube | | | | | DIN EN ISO 4014 – M5 x 25 | | | | Welle I, II, IV, V | | |
| 9 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 87,5 x 3,55 | | | | Welle II, oben, Lagertopf | | |
| 10 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 73 x 3,55 | | | | Welle II, Lagerdeckel | | |
| 11 | | 1 | Stck | | Lagerdeckel | | | | | - | | | | Welle II | | |
| 12 | | 1 | Stck | | Filzring | | | | | DIN 5419 – 35 – M5 | | | | Welle II | | |
| 13 | | 1 | Stck | | Welle II | | | | | - | | | | - | | |
| 14 | | 3 | Stck | | Nutmutter | | | | | DIN 981 - KM8 | | | | Welle II und I | | |
| 15 | | 3 | Stck | | Sicherungsblech | | | | | DIN 5406 - MB8 | | | | Welle II und I | | |
| 16 | | 2 | Stck | | Schrägkugellager | | | | | DIN 628 - 7208B | | | | Welle II | | |
| 17 | | 1 | Stck | | Passscheibe | | | | | DIN 988 | | | | Welle II | | |
| 18 | | 1 | Stck | | Lagertopf | | | | | - | | | | Welle II | | |
| 19 | | 3 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 12 x 8 x 28 | | | | Welle II und I | | |
| 20 | | 1 | Stck | | Zylinderrollenlager | | | | | DIN 5412 – NU 208 | | | | Welle II | | |
| 21 | | 1 | Stck | | Sicherungsring | | | | | DIN 472 – 84 x 3 | | | | Welle II | | |
| 22 | | 1 | Stck | | Kegelrad | | | | | - | | | | Zahnrad 8 | | |
| 23 | | 2 | Stck | | Sicherungsring | | | | | DIN 471 – 50 x 2 | | | | Welle I | | |
| 24 | | 1 | Stck | | Stirnrad | | | | | - | | | | Zahnrad 6 | | |
| 25 | | 1 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 14 x 9 x 40 | | | | Welle I | | |
| 26 | | 1 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 14 x 9 x 36 | | | | Welle I | | |
| 27 | | 1 | Stck | | Stirnrad | | | | | - | | | | Zahnrad 4 | | |
|  |  | | |  | |  |  | Datum | Name | | Stückliste Getriebe | | | | | |
|  |  | | |  | |  | Bearb. | 27.11.17 | Jennifer  Wozniak | |
|  |  | | |  | |  | Gepr. |  |  | |
|  |  | | |  | |  | Norm. |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | IMKT | | | | |  | | | | Blatt |
|  |  | | |  | |  | 1/4 |
|  |  | | |  | |  | Bl. |
| Zust. | Änderung | | | Datum | | Name | (Urspr.) | | | | | (Ers. f.:) | (Ers. d.:) | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | |
| Pos. | | Menge | Einh. | | Benennung | | | | | Sachnummer/Norm - Kurzbezeichnung | | | Bemerkung | |
| 28 | | 1 | Stck | | Welle VI | | | | | - | | | Schaltwelle | |
| 29 | | 1 | Stck | | Stirnrad | | | | | - | | | Zahnrad 1 | |
| 30 | | 2 | Stck | | Sicherungsring | | | | | DIN 471 – 40 x 1,75 | | | Welle I und IV | |
| 31 | | 2 | Stck | | Rillenkugellager | | | | | DIN 625 - 6007 | | | Welle I und IV | |
| 32 | | 2 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 65 x 3,55 | | | Welle I, rechts und Welle V, unten | |
| 33 | | 1 | Stck | | Kupplung | | | | | - | | | Konuskupplung | |
| 34 | | 1 | Stck | | Reibbelag | | | | | - | | | Kupplung | |
| 35 | | 1 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 6 x 6 x 20 | | | Welle I | |
| 36 | | 1 | Stck | | Flansch mit Konuskupplung | | | | | - | | | Kupplung | |
| 37 | | 2 | Stck | | Tellerfeder | | | | | DIN 2093 - B 40 | | | Kupplung | |
| 38 | | 8 | Stck | | Sechskantschraube | | | | | DIN EN ISO 4041– M3 x 20 | | | Kupplung | |
| 39 | | 1 | Stck | | Welle I | | | | | - | | | - | |
| 40 | | 1 | Stck | | Flansch | | | | | - | | | Kupplung | |
| 41 | | 1 | Stck | | Nutmutter | | | | | DIN 981 - KM4 | | | Kupplung | |
| 42 | | 1 | Stck | | Sicherungsblech | | | | | DIN 5406 - MB4 | | | Kupplung | |
| 43 | | 3 | Stck | | Sicherungsring | | | | | DIN 471 – 35 x 1,5 | | | Welle I, IV und V | |
| 44 | | 1 | Stck | | Lagerdeckel | | | | | - | | | Welle I, rechts | |
| 45 | | 1 | Stck | | Stirnrad | | | | | - | | | Zahnrad 2 | |
| 46 | | 1 | Stck | | Schrägkugellager, doppelreihig | | | | | DIN 628 3302 | | | Achse III | |
| 47 | | 3 | Stck | | Sicherungsring | | | | | DIN 471 – 15 x 1 | | | Achse III und Welle VI | |
| 48 | | 1 | Stck | | Achse III | | | | | - | | | - | |
| 49 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 17 x 1,8 | | | Achse III | |
| 50 | | 1 | Stck | | Sicherungsring | | | | | DIN 472 – 42 x 1,75 | | | Achse III | |
| 51 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 61,5 x 3,55 | | | Welle IV, Lagerdeckel, rechts | |
| 52 | | 1 | Stck | | Lagerdeckel | | | | | - | | | Welle IV, rechts | |
| 53 | | 1 | Stck | | Welle IV | | | | | - | | | - | |
| 54 | | 2 | Stck | | Passstift | | | | | DIN 6325 – M6 x 14 | | | - | |
|  |  | | |  | |  |  | Datum | Name | | Stückliste Getriebe | | | |
|  |  | | |  | |  | Bearb. | 27.11.17 | Jennifer  Wozniak | |
|  |  | | |  | |  | Gepr. |  |  | |
|  |  | | |  | |  | Norm. |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | IMKT | | | |  | | | Blatt |
|  |  | | |  | |  | 2/4 |
|  |  | | |  | |  | Bl. |
| Zust. | Änderung | | | Datum | | Name | (Urspr.) | | | | (Ers. f.:) | (Ers. d.:) | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | |
| Pos. | | Menge | Einh. | | Benennung | | | | | Sachnummer/Norm - Kurzbezeichnung | | | | Bemerkung | | |
| 55 | | 2 | Stck | | Sicherungsring | | | | | DIN 471 - 70 x 2,5 | | | | Welle IV | | |
| 56 | | 1 | Stck | | Stirnrad | | | | | - | | | | Zahnrad 3 | | |
| 57 | | 1 | Stck | | Stirnrad | | | | | - | | | | Zahnrad 5 | | |
| 58 | | 1 | Stck | | Stirnrad | | | | | - | | | | Zahnrad 7 | | |
| 59 | | 1 | Stck | | Schalthülse | | | | | - | | | | Welle IV | | |
| 60 | | 2 | Stck | | Schrägkugellager | | | | | DIN 628 - 7206B | | | | Welle V | | |
| 61 | | 1 | Stck | | Lagertopf | | | | | - | | | | Welle V, unten | | |
| 62 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 54,5 x 3,55 | | | | Welle V, Lagerdeckel unten | | |
| 63 | | 1 | Stck | | Lagerdeckel | | | | | - | | | | Welle V, unten | | |
| 64 | | 2 | Stck | | Nutmutter | | | | | DIN 981 - KM6 | | | | Welle V | | |
| 65 | | 2 | Stck | | Sicherungsblech | | | | | DIN 5406 - MB6 | | | | Welle V | | |
| 66 | | 1 | Stck | | Passscheibe | | | | | DIN 988 | | | | Welle V | | |
| 67 | | 1 | Stck | | Lagertopf | | | | | - | | | | Welle IV, links | | |
| 68 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 37,5 x 2,65 | | | | Welle IV, Lagertopf links | | |
| 69 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 30 x 2,65 | | | | Welle IV, Lagerdeckel links | | |
| 70 | | 2 | Stck | | Schrägkugellager | | | | | DIN 628 - 7202B | | | | Welle IV | | |
| 71 | | 1 | Stck | | Lagerdeckel | | | | | - | | | | Welle IV, links | | |
| 72 | | 1 | Stck | | Nutmutter | | | | | DIN 981 - KM2 | | | | Welle IV | | |
| 73 | | 1 | Stck | | Sicherungsblech | | | | | DIN 5406 - MB2 | | | | Welle IV | | |
| 74 | | 1 | Stck | | Passscheibe | | | | | DIN 988 | | | | Welle IV | | |
| 75 | | 1 | Stck | | Passscheibe | | | | | DIN 988 | | | | Welle I | | |
| 76 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 53 x 3,55 | | | | Welle I, Lagertopf, links | | |
| 77 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 45 x 3,55 | | | | Welle I, Lagerdeckel, links | | |
| 78 | | 1 | Stck | | Nutmutter | | | | | DIN 981 - KM5 | | | | Welle I | | |
| 79 | | 1 | Stck | | Lagerdeckel | | | | | - | | | | Welle I, links | | |
| 80 | | 2 | Stck | | Schrägkugellager | | | | | DIN 628 - 7205B | | | | Welle I | | |
| 81 | | 1 | Stck | | Sicherungsblech | | | | | DIN 5406 - MB5 | | | | Welle I | | |
|  |  | | |  | |  |  | Datum | Name | | Stückliste Getriebe | | | | | |
|  |  | | |  | |  | Bearb. | 27.11.17 | Jennifer  Wozniak | |
|  |  | | |  | |  | Gepr. |  |  | |
|  |  | | |  | |  | Norm. |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | IMKT | | | | |  | | | | Blatt |
|  |  | | |  | |  | 3/4 |
|  |  | | |  | |  | Bl. |
| Zust. | Änderung | | | Datum | | Name | (Urspr.) | | | | | (Ers. f.:) | (Ers. d.:) | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | |
| Pos. | | Menge | Einh. | | Benennung | | | | | Sachnummer/Norm - Kurzbezeichnung | | | | Bemerkung | | |
| 82 | | 1 | Stck | | Lagertopf | | | | | - | | | | Welle I, links | | |
| 83 | | 1 | Stck | | Kegelrad | | | | | - | | | | Zahnrad 9 | | |
| 84 | | 66 | Stck | | Sechskantschraube | | | | | DIN EN ISO 4017 – M6 x 35 | | | | Gehäuseteilung | | |
| 85 | | 132 | Stck | | Unterlegscheibe | | | | | ISO 7090 – 6 – 140 HV | | | | Gehäuseteilung | | |
| 86 | | 66 | Stck | | Sechskantmutter | | | | | ISO 4032 - M6 | | | | Gehäuseteilung | | |
| 87 | | 1 | Stck | | Gleitlagerbuchse | | | | | DIN 1850 – V10 x 16 x 8 - Sint-B50 | | | | Welle VI, oben | | |
| 88 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 20 x 2,65 | | | | Welle VI, oben | | |
| 89 | | 1 | Stck | | Lagerdeckel | | | | | - | | | | Welle VI, oben | | |
| 90 | | 2 | Stck | | Gleitstein | | | | | - | | | | Schaltbetätigung | | |
| 91 | | 1 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 20 x 12 x 180 | | | | Schaltbetätigung | | |
| 92 | | 1 | Stck | | Gehäuseboden | | | | | - | | | | - | | |
| 93 | | 1 | Stck | | Gleitring | | | | | - | | | | Schaltbetätigung | | |
| 94 | | 1 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 12 x 8 x 140 | | | | Welle IV | | |
| 95 | | 1 | Stck | | Schaltkonstruktion | | | | | - | | | | Welle VI | | |
| 96 | | 1 | Stck | | Lagertopf | | | | | - | | | | Welle VI, unten | | |
| 97 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 23,6 x 2,65 | | | | Welle VI, Lagerdeckel unten | | |
| 98 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 16 x 2,65 | | | | Welle VI, Lagertopf unten | | |
| 99 | | 1 | Stck | | Gleitlagerbuchse | | | | | DIN 1850 – V15 x 21 x 25 - Sint-B50 | | | | Welle VI, unten | | |
| 100 | | 1 | Stck | | O-Ring | | | | | DIN 3771 hydraulisch und pneumatisch ruhend 12,4 x 1,8 | | | | Welle VI, unten | | |
| 101 | | 1 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 5 x 5 x 56 | | | | Welle V | | |
| 102 | | 1 | Stck | | Gehäusedeckel | | | | | - | | | | - | | |
| 103 | | 1 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 10 x 8 x 32 | | | | Welle V | | |
| 104 | | 1 | Stck | | Globoidrad | | | | | - | | | | Zahnrad 11 | | |
| 105 | | 1 | Stck | | Passfeder | | | | | DIN 6885 – A – 8x 7 x 70 | | | | Welle IV | | |
| 106 | | 1 | Stck | | Schnecke | | | | | - | | | | Zahnrad 10 | | |
|  | |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | Datum | Name | | Stückliste Getriebe | | | | | |
|  |  | | |  | |  | Bearb. | 27.11.17 | Jennifer  Wozniak | |
|  |  | | |  | |  | Gepr. |  |  | |
|  |  | | |  | |  | Norm. |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | IMKT | | | | |  | | | | Blatt |
|  |  | | |  | |  | 4/4 |
|  |  | | |  | |  | Bl. |
| Zust. | Änderung | | | Datum | | Name | (Urspr.) | | | | | (Ers. f.:) | (Ers. d.:) | |  | |